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Хомут ремонтный оцинкованная сталь штампованный
1. Общие сведения
Применяются для ремонта труб из широкого спектра материалов: литой чугун, ковкий чугун, сталь, сталь с покрытием из полиэтилена, ПВХ (поливинилхлорид), армированный стеклопластик, полиэтилен, асбестоцемент.
2. Устройство продукции.
Состоит из двух полуколец (1), резиновой прокладки (2), болтов с шайбами и гайками (3, 4, 5), стягивающих полукольца. Полукольца изготовлены из листовой стали покрытые защитным цинковым покрытием, для прочности полукольца снабжены ребрами жесткости. Метизы (3, 4, 5) – выполнены их оцинкованной стали. Температурный интервал от -20 до + 70°С.
.
Хомут изготовлен в соответствии с действующей технической документацией производителя ТУ 25.99.29-008-21203517-2017, сертификат соответствия ГОСТ Р № 1469778.
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№
	

Наименование
	L, мм
	H*, мм
	Крепеж
	Толщина листа, мм
	Вес, кг
	Обжимной Диапазон (ОД), мм
(Наружный диаметр трубы)

	1
	Хомут штампованный оцинк. ОД=20-22 ДУ=15
	40
	80±5
	М8*2
	1,5
	0,18
	20-22

	2
	Хомут штампованный оцинк. ОД=25-27 ДУ=20
	40
	85±5
	М8*2
	1,5
	0,21
	25-27

	3
	Хомут штампованный оцинк. ОД=30-34 ДУ=25
	40
	90±5
	М8*2
	1,5
	0,24
	30-34

	4
	Хомут штампованный оцинк. ОД=38-42 ДУ=32
	64
	105±5
	М8*4
	1,5
	0,37
	38-42

	5
	Хомут штампованный оцинк. ОД=45-49 ДУ=40
	64
	110±5
	М8*4
	1,5
	0,4
	45-49



	

№
	

Наименование
	L, мм
	H*, мм
	Крепеж
	Толщина листа, мм
	Вес, кг
	Обжимной Диапазон (ОД), мм
(Наружный диаметр трубы)

	6
	Хомут штампованный оцинк. ОД=57-64 ДУ=50
	103
	145±5
	М12*4
	2,0
	1,06
	57-64

	7
	Хомут штампованный оцинк. ОД=73-80 ДУ=65
	103
	165±10
	М12*4
	2,0
	1,19
	73-80

	8
	Хомут штампованный оцинк. ОД=87-94 ДУ=80
	103
	185±10
	М12*4
	3,0
	1,64
	87-94

	
9
	Хомут штампованный оцинк. ОД=108-118 ДУ=100
	103
	220±10
	М12*4
	3,0
	1,84
	
108-118

	
10
	Хомут штампованный оцинк. ОД=133-140 ДУ=125
	103
	245±10
	М12*4
	3,0
	2,14
	
133-140

	
11
	Хомут штампованный оцинк. ОД=159-170 ДУ=150
	150
	280±10
	М16*4
	3,0
	3,92
	
159-170

	
12
	Хомут штампованный оцинк. ОД=219-229 ДУ=200
	150
	330 ± 15
	М16*4
	3,0
	4,85
	
219-229

	
13
	Хомут штампованный оцинк. ОД=273-283 ДУ=250
	150
	380±15
	М16*4
	3,0
	5,68
	
273-283

	
14
	Хомут штампованный оцинк. ОД=315-326 ДУ=300
	150
	430±15
	М16*4
	3,0
	6,34
	
315-326

	
15
	Хомут штампованный оцинк. ОД=355-365 ДУ=350
	150
	480±20
	М16*4
	3,0
	6,95
	
355-365

	
16
	Хомут штампованный оцинк. ОД=426-436 ДУ=400
	150
	530±25
	М16*4
	3,0
	8,04
	
426-436

	
17
	Хомут штампованный оцинк. ОД=475-485 ДУ=450
	150
	580±30
	М16*4
	3,0
	8,79
	
475-485

	
18
	Хомут штампованный оцинк. ОД=525-535 ДУ=500
	150
	630±40
	М16*4
	3,0
	9,56
	
525-535



	

№
	

Наименование
	L, мм
	H*, мм
	Крепеж
	Толщина листа, мм
	Вес, кг
	Обжимной Диапазон (ОД), мм
(Наружный диаметр трубы)

	
19
	Хомут штампованный оцинк. ОД=625-635 ДУ=600
	150
	730±50
	М16*4
	3,0
	11,1
	
625-635



* Размер Н является справочным.
3. Правила хранения и транспортировки продукции
Хомуты с ДУ 15 по ДУ 40 поставляются в собранном виде, с ДУ 50 по ДУ 600 в разобранном виде (два полукольца, резиновая прокладка, болты с шайбами и гайками) упакованными в короба из гофрокартона или полиэтилена. Возможна паллетная упаковка Условия хранения изделия должно соответствовать группам 1, 2 ГОСТ 15150-69. При транспортировке следует использовать крытое транспортное средство и при необходимости дополнительно упаковать изделие таким образом, чтобы не произошло существенной деформации заводской коробки и корпуса хомута. По требованию заказчика возможен иной вид упаковки.
4. Утилизация
Утилизировать в соответствии с установленным на эксплуатирующем изделие предприятии порядком, составленным в соответствии с Законами РФ № 96-Ф3 “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, № 52-Ф3 “О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения”, и другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.
5. Гарантии производителя
Предоставляется гарантия на поставляемый товар, сроком 12 месяцев со дня продажи.

ООО «Волжский Завод Промышленной Арматуры», Самарская обл., г.Тольятти, ул. Вокзальная, 1а. тел. 8-800-250-70-93, www.vzpa.ru, info@vzpa.ru
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